#N canvas 152 155 457 406 10;
#X obj 123 301 writesf~ 2;
#X obj 123 88 inlet~;
#X obj 165 88 inlet~;
#X msg 270 203 open output.wav;
#X msg 243 184 start;
#X msg 294 222 stop;
#X obj 243 165 t b b;
#X obj 243 146 alternate;
#X obj 243 127 inlet;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 0 1;
#X connect 3 0 0 0;
#X connect 4 0 0 0;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 6 0 4 0;
#X connect 6 1 3 0;
#X connect 7 0 6 0;
#X connect 7 1 5 0;
#X connect 8 0 7 0;
